**乾坤软包锂电池组12V规格尺寸（成品）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **规格** | **长（mm）** | **宽（mm）** | **高（mm）** | **重量（kg）** |
| **12V10Ah** | **100** | **150** | **98** | **1.3** |
| **12V20Ah** | **140** | **150** | **98** | **2.1** |
| **12V30Ah** | **180** | **150** | **98** | **2.8** |
| **12V35Ah** | **200** | **150** | **98** | **3.60** |
| **12V40Ah** | **200** | **150** | **98** | **3.70** |
| **12V60Ah** | **300** | **150** | **98** | **5.45** |
| **12V80Ah** | **370** | **150** | **98** | **6.83** |
| **12V100Ah** | **410** | **150** | **98** | **8.51** |

**说明： 单体3.7v 电池电压，开路电压：12.6v 含控制器 铝盒 带标准引线。**

**软包电池包12V规格尺寸**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **规格** | **长（mm）** | **宽（mm）** | **高（mm）** | **重量（kg）** |
| **12V10Ah** | **55** | **140** | **70** | **0.71** |
| **12V20Ah** | **95** | **140** | **70** | **1.57** |
| **12V30Ah** | **130** | **140** | **70** | **2.025** |
| **12V35Ah** | **145** | **140** | **70** | **2.24** |
| **12V40Ah** | **165** | **140** | **70** | **2.66** |
| **12V60Ah** | **245** | **140** | **70** | **4.28** |
| **12V80Ah** | **320** | **140** | **70** | **5.54** |
| **12V100Ah** | **390** | **140** | **70** | **7.00** |

**注明： 成品电池包，含防水。**

 **软包三元锂电池单串规格尺寸（成品）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规格** | **长（mm）** | **宽（mm）** | **高（mm）** | **重量（kg）** |  |
| **3.7V30Ah** | **59** | **140** | **70** | **0.8** | **不带保护板** |
| **3.7V40Ah** | **72** | **140** | **70** | **1.03** | **不带保护板** |
| **3.7V50Ah** | **85** | **140** | **70** | **1.28** | **不带保护板** |
| **3.7V60Ah** | **100** | **140** | **70** | **1.495** | **不带保护板** |
| **3.7V30Ah** | **65** | **140** | **70** | **0.83** | **带保护板** |
| **3.7V40Ah** | **78** | **140** | **70** | **1.05** | **带保护板** |
| **3.7V50Ah** | **91** | **140** | **70** | **1.31** | **带保护板** |
| **3.7V60Ah** | **106** | **140** | **70** | **1.498** | **带保护板** |

 **铁理电池单串规格尺寸（成品）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规格** | **长（mm）** | **宽（mm）** | **高（mm）** | **重量（kg）** |  |
| **3.2V30Ah** | **61** | **140** | **70** | **0.86** | **不带保护板** |
| **3.2V40Ah** | **76** | **140** | **70** | **1.11** | **不带保护板** |
| **3.2V50Ah** | **90** | **140** | **70** | **1.37** | **不带保护板** |
| **3.2V60Ah** | **160** | **140** | **70** | **1.58** | **不带保护板** |
| **3.2V30Ah** | **68** | **140** | **70** | **0.89** | **带保护板** |
| **3.2V40Ah** | **82** | **140** | **70** | **1.13** | **带保护板** |
| **3.2V50Ah** | **96** | **140** | **70** | **1.41** | **带保护板** |
| **3.2V60Ah** | **112** | **140** | **70** | **1.62** | **带保护板** |